	12월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 03일 경기도 연천시 소재 가죽 생산 공장	재해내용) · 폐수처리장 응집조에 약품 투입 작업을 하던 재해자가 응집조로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락위험 장소인 응집조 단부(개구부)에 안전난간, 울타리, 덮개 등 방호조치 후 작업 개시
‘23년 12월 04일 경기도 하남시 소재 데이터센터 신축공사 현장	재해내용) · 고소작업대 탑승하여 전선관 설치 작업 중 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 절대 벗어나면 안되고, 특히 작업자는 안전대를 착용하고 고리를 작업대 난간에 반드시 체결
‘23년 12월 06일 충남 당진시 소재 제철소 내 원료공장	재해내용) · 핸드레일(난간) 개선 공사를 완료하고 폐자재반출 작업을 하던 재해자가 8.6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있도록 튼튼한 구조로 설치

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 07일 경기도 포천시 소재 의류재활용 공장	재해내용) · 의류를 담은 포대를 2층에서 1층으로 던지려다 중심을 잃고 포대와 재해자가 약 2m 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 또는 이동식 비계를 활용 지붕 밑에서 작업이 가능한 지 확인하고, 안전대와 안전모를 착용
‘23년 12월 07일 경남 거제시 소재 태양광 발전시설 설치공사 현장	재해내용) · 접지 작업 중이던 재해자가 채광창이 파손되며 17m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 중량물 취급 작업시 추락, 낙하 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 근로자들에게 교육
‘23년 12월 07일 충북 청주시 소재 교육시설 정화조 교체 공사	재해내용) · 지하 콘크리트 구조물 거푸집 해체 작업을 하던 재해자가 인근 토사가 무너지며 깔려 사망
	예방대책) · 높이가 2m 이상 되는 지반의 굴착 시 작업 전 지형,지반 및 지층 상태의 이상 유무를 확인하고 예방대책이 포함된 작업계획서 작성
‘23년 12월 08일 경북 칠곡군 소재 하수처리장 개량공사 현장	재해내용) · 침전조 내 부유물 제거장치 설치 확인 후 철골 구조물을 밟고 이동중 아래로 떨어져(4m) 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우에는 안전대 부착설비 설치 후 작업자로 하여금 안전대를 착용하고 작업을 진행하도록 관리감독 철저
‘23년 12월 08일 충남 공주시 소재 사찰 전시실 신축공사 현장	재해내용) · 드라이 에어리어(DA)에 사다리를 타고 올라가 철물정리 작업 후 내려오는 도중 6m 아래 바닥으롤 떨어져 사망
	예방대책) · 높이 2m 이상인 고소작업시 추락위험이 있으므로 이동식비계 또는 고소작업대를 설치

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 08일 경북 청도군 소재 저수지 보강공사 현장	재해내용) · 그라우팅 작업을 위해 천공기를 이동시키던 재해자가 콘크리트 구조물과 천공기 아웃트리거 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 천공기 등 차랑계 건설기계를 사용하는 경우에는 운행경로 등이 포함된 작업계획서를 작성, 작업반경 내 근로자 출입금지 조치 및 유도자 배치
‘23년 12월 08일 세종시 소재 디스플레이 부품 제조 공장	재해내용) · 스크린 프린터 내부에서 작업을 하던 중 기계가 작동하면서 끼임으로 인한 사망
	예방대책) · 설비(기계)에 출입문을 설치한 경우 출입문 개방시 설비가 자동정지 하도록 하는 안전장치(인터록, 안전플러그 등)을 설치
‘23년 12월 09일 경기도 양주시 소재 지식산업센터 신축공사 현장	재해내용) · 외부비계에서 외벽 판넬 설치 작업 중 20m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 비계 위에서 작업시 추락할 위험이 있으므로 근로자에게 안전대를 지급하고 안전대를 걸 수 있도록 안전대 부착 설비를 설치
‘23년 12월 10일 경북 영양군 소재 청, 관사 신축공사 현장	재해내용) · 시스템비계 발판을 개방하고 석재 인양 작업을 하던 중 개구부로 떨어져(6.4m) 사망
	예방대책) · 비계 발판을 개방하고 작업 시 개구부로 추락할 위험이 있으므로 근로자에게 안전대를 지급하고 안전대를 걸 수 있도록 안전대 부착설비 설치
‘23년 12월 12일 충북 청주시 소재 공장 신축공사 현장	재해내용) · 화물트럭에 실려 있는 철근 다발을 하역하다 깔려 사망
	예방대책) · 철근 등의 중량물을 트럭에서 내리는 작업 시 작업순서 및 작업방법, 작업지휘자 지정 등 작업 계획을 사전에 수립하고 반드시 해당 근로자에게 알림

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 15일 충남 아산시 소재 2차전지 원료 제조 사업장	재해내용) · 사일로 내부 청소작업 중 화재가 발생하여 2명 사망, 2명 부상
	예방대책) · 사일로 내부 청소 시 분체로 인한 화재 예방 철자를 마련하고, 접지 및 점화원 제거 작업 등이 적절히 이루어 졌는지 꼼꼼히 확인
‘23년 12월 15일 대전시 유성군 소재 연구시설	재해내용) · 고압용기 시운전 중 용기 덮개가 폭발하면서 지붕과 천장크레인을 충격하여 떨어진 천장크레인에 재해자가 깔려 사망
	예방대책) · 압력용기 등의 수압시험 전 작업지휘자를 지정하여 해당 작업을 지휘하게 하는 등 관리감독을 철저히 하고, 작업장 주변은 출입금지 조치 철저
‘23년 12월 19일 경기도 파주시 소재 촬영 세트장	재해내용) · 분장실 천장 판넬을 철거하던 재해자가 천장 판넬과 함께 2.9m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 고소작업대 및 이동식 비계를 활용하여 작업이 가능한 지 확인하고 안전대와 안전모 등 개인보호구 착용 철저
‘23년 12월 20일 부산시 부산진구 소재 오피스텔 내 상가	재해내용) · 재해자가 설비 위 이물질 제거를 위해 사디리를 타고 올라가던 중 2m 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리 작업 시 반드시 안전모를 착용하고 작업을 실시하며, 사다리가 넘어지지 않도록 방지조치 철저
‘23년 12월 20일 경북 의성군 소재 전력 배선공사 현장	재해내용) · 전신주 신설공사를 위해 활선 차량에 탑승하여 작업 중 작업대 연결부가 파손되며 재해자가 8m 아래 지상으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우에는 안전대 부착설비 설치 후 작업자로 하여금 안전대를 착용하고 작업을 진행하도록 관리감독 철저

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 21일 경기 동두천시 소재 화학제품 제조공장	재해내용) · 제품 하역을 위해 후진 중인 화물트럭과 이동 중인 재해자가 충돌하여 사망
	예방대책) · 작업장 내에 근로자가 사용할 안전통로를 설치하고 작업지휘자 또는 유도자를 배치
‘23년 12월 22일 대구시 달성군 소재 자동차부품 제조공장	재해내용) · 재해자(지게차운전원)가 자재 운반 과정에서 후진하면서 건물 철골 구조물과 입식 지게차 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 지게차(차량계 하역운반기계) 작업 시 협착 등 위험대책 및 운행 경로상 장애물이 없도록 작업계획서를 작성
‘23년 12월 22일 경기도 안성시 소재 방산 공장	재해내용) · 소결설비 내부 부품 교체 작업 중 소결설비 내부에서 외부로 끌어내던 부품(1.5톤)이 전도 되며 재해자가 깔려 사망
	예방대책) · 운반중인 화물에 접촉 등의 위험이 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지시키거나, 작업지휘자 또는 유도자를 배치하고 작업을 실시
‘23년 12월 22일 인천 남동구 소재 공장 신축공사 현장	재해내용) · 재해자가 가동 중인 항타기 본체 위에 올라 와이어를 밟고 있던 중 와이어가 당겨지며 항타기 외측으로 떨어져 사망
	예방대책) · 항타기(차량계 건설기계)에 이상이 있는 경우 운전을 정지한 후 점검을 실시하고, 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전대 부착설비 설치
‘23년 12월 22일 충남 예산군 소재 섬유 제조공장	재해내용) · 재해자가 섬유제조 설비에 원사를 이어붙이는 과정에서 설비에 끼여 사망
	예방대책) · 기계의 가동 중 종이, 천, 비닐 및 와이어로프 등 감김 우려가 있는 부위에는 덮개 또는 울을 설치

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 22일 서울시 구로구 소재 상가 철거 현장	재해내용) · 재해자가 바닥 슬라브 철거 작업 중 붕괴되는 슬라브와 함께 3m 아래로 떨어져 슬라브에 깔려 사망
	예방대책) · 건물 해체 방법 및 해체 순서 등 안전하게 해체 작업이 이루어 질 수 있도록 작업계획서에 작성, 특히 해체 구조물 하부에는 임시 써포트로 보강
‘23년 12월 22일 인천 남동구 소재 금속 열처리 공장	재해내용) · 재해자가 냉각수 탱크 지붕 위에 올라가 통신선 포설 작업 중 지붕 판넬이 파손되며 냉각수 탱크에 빠져 사망
	예방대책) · 고소작업대 이동식 비계를 활용 지붕 밑에서 작업이 가능한 지 확인 후, 채광창 구간 발판 및 안전 덮개를 반드시 설치
‘23년 12월 22일 부산 해운대구 소재 공원 녹지조성 현장	재해내용) · 재해자가 트럭 위에서 하역작업 중 굴착기에 인양된 자재에 밀려 약 1.2m 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 차량계 하역운반기계(화물차) 작업 시 추락 등 위험예방 대책을 포함한 작업계획서 작성
‘23년 12월 24일 경기도 평택시 소재 제지공장	재해내용) · 파지 용해 공정 배관 연결 작업을 인근 창고 지붕에 올라가 작업 중이던 재해자가 2.1m 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업 시 안전난간, 추락방호망 등을 설치해 안전하게 작업하고, 불가피할 경우 안전대 부착설비를 설치해 작업자가 안전하게 작업할 수 있도록 조치
‘23년 12월 24일 경기 여주시 소재 벌목작업 현장	재해내용) · 재해자가 벌목된 나무를 옮길 수 있는 길이로 자르던 중 재해자 쪽으로 넘어지는 다른 나무에 맞아 사망
	예방대책) · 벌목작업 중에는 나무 높이의 2배에 해당하는 직선거리 안에서 다른 작업이 이루어지지 않도록 하고, 신호방법을정하여 근로자를 대피시킨 후 작업 실시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘23년 12월 26일 울산시 울주군 소재 아파트 신축공사 현장	재해내용) · 10층 청소 작업 중이던 재해자가 자재인양구로 빠져 2.8m 아래 9층 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 근로자가 작업 또는 상시 이동하는 콘크리트 슬리브 바닥 개구부 덮개는 튼튼한 구조로 고정장치 설치
‘23년 12월 26일 광주광역시 소재 음식점	재해내용) · 육류 배합기에 다짐육을 혼합하던 재해자가 배합기에 팔이 끼여 사망
	예방대책) · 회전 접촉 위험 부분에 반드시 덮개를 설치하고, 덮개를 개방하는 경우 자동적으로 설비가 정지되는 구조의 연동장치 설치
‘23년 12월 27일 경기도 고양시 소재 유리 공장	재해내용) · 재해자가 운반 대차를 이용해 유리자재(1.3톤)을 운반하던 중 넘어지는 유리자재에 깔려 사망
	예방대책) · 중량물 운반작업 시 전도 사고 예방을 위한 고정방법 등이 포함된 작업계획서 작성
‘23년 12월 30일 부산시 사상구 소재 철강 판매업체	재해내용) · 자재를 운반 중 인근에 적재되어 있던 자재(0.9톤)가 무너지며 재해자가 깔려 사망
	예방대책) · 적재 되어 있는 파이프를 철밴드로 견고히 묶고 사전에 밴드의 상태를 확인한 후 작업 실시
‘23년 12월 30일 충남 공주시 소재 금속제품 제조공장	재해내용) · 파이프 다발을 열탕조에 세정하기 위해 이송 작업 중이던 재해자가 열탕조에 빠져 치료중 사망
	예방대책) · 작업 중 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 울타리, 안전난간, 덮개 등을 설치하여 추락위험에 대한 방호조치 시행