	01월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 01월 01일 부산시 서구 소재 아파트 화단	재해내용) · 재해자가 나무에 설치했던 크리스마스트리 장식을 제거하다 사다리에서 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리 작업 시 전도방지를 위해 아웃트리거가 설치된 사다리를 사용하고, 안전모 등 개인보호구 착용 철저
‘24년 01월 02일 경기도 평택시 소재 공장신축 공사 현장	재해내용) · 재해자가 안전대 부착설비 위치 변경 작업 중 약 8m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간을 설치하고, 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비 설치 후 작업을 수행
‘24년 01월 03일 경기도 용인시 소재 기계점검 작업장	재해내용) · 현금지급기를 운반하던 재해자가 현금지급기가 전도되며 깔려 사망
	예방대책) · 중량물 취급 작업 시 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하고, 그 내용에 따라 근로자들에게 주지시킨 후 작업 수행

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 01월 03일 부산시 남구 소재 아파트 외부 균열보수 공사 현장	재해내용) · 동료 작업자의 사진을 촬영하던 재해자가 아파트 옥상에서 약 65m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 높은 장소에서는 반드시 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자에게 안전대를 착용 하도록 하는 등 철저한 관리감독 수행
‘24년 01월 03일 전북 전주시 소재 아파트 소방설비 공사 현장	재해내용) · A형 사다리에 올라 소방 배관 설치 작업 중 이던 재해자가 약1.8m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리 작업은 고소작업대, 비계 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서만 허가
‘24년 01월 04일 전북 전주시 소재 폐기물 처리 공장 보관창고	재해내용) · 작업공간 분리 작업을 하던 재해자가 넘어지는 철제 판넬에 깔려 사망
	예방대책) · 중량물 취급 작업 시 전도 위험 등에 대한 안전대책을 포함한 작업계획서 작성하고, 그 내용에 따라 근로자들 주지 시킨 후 작업 수행
‘24년 01월 04일 경기도 의정부시 소재 태양광 발전시설 설치 공사 현장	재해내용) · 재해자가 태양광 모듈의 철제 구조물을 설치하던 중 지붕이 파손되어 약 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고, 작업 통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치 등 안전조치 후 작업 수행
‘24년 01월 09일 경북 포항시 소재 철판 코팅 공장	재해내용) · 재해자가 제품에 묻은 이물질을 제거하던 중 가동중인 롤러와 구조물에 끼여 사망
	예방대책) · 기계를 청소·점검하는 경우 반드시 전원 차단 등 운전 정지 및 방호조치 후 안전하게 작업 수행

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 01월 10일 충북 제천시 소재 시멘트 공장	재해내용) · 재해자가 폐벽돌 저장소 출입문을 닫던 중 출입문 경첩 용접부가 파손되며 넘어지는 출입문에 깔려 사망
	예방대책) · 시설물이 그 자체무게 또는 그 밖에 부가되는 하중에 의해 붕괴될 위험이 있는 경우 안전진단 등 안전성평가를 통해 위험성을 미리 제거해야 함.
‘24년 01월 04일 서울시 서대문구 소재 스포츠센터 인테리어 공사 현장	재해내용) · 계산대에 올라가 도장 작업 중이던 재해자가 0.9m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 작업 높이에 맞는 적합한 발판을 설치하고, 반드시 개인보호구를 착용하고 작업 수행
‘24년 01월 12일 부산 동래구 소재 오피스텔 신축공사 현장	재해내용) · 이동식 비계 상부에서 마감 작업 중이던 재해자가 떨어지는 자재에 맞아 약 10m 아래 바닥으로 추락하여 사망
	예방대책) · 작업 중 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망을 설치 하는 등 사고 예방을 위한 안전조치 수행
‘24년 01월 16일 인천시 서구 소재 장비수리 공장	재해내용) · 재해자가 톤백에 고철을 담아 집게에 걸어주는 작업을 하다 집게에 맞아 사망
	예방대책) · 집게차 작업 시 협착 등의 위험 예방대책, 운행경로, 작업방법 등에 대한 작업계획서를 작성하고 근로자 교육 시행
‘24년 01월 19일 경기도 안산시 소재 플라스틱 제품 생산공장	재해내용) · 재해자가 플라스틱 통 생산 작업 중 블로우 몰딩 머신에 끼어 사망
	예방대책) · 기계를 청소점검 하는 경우 반드시 전원을 차단하고 방호조치 후 안전하게 작업 수행

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 01월 22일 경기도 평택시 소재 아파트 신축공사 현장	재해내용) · 재해자가 엘리베이터 수리 작업을 위해 엘리베이터 홀 내부로 사다니 이동 중 갑자기 엘리베이터가 작동하면서 6m 아래 지하 2층 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 승강기 설치, 조립, 수리, 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 작업지휘자를 상주시킨 후 작업 개시
‘24년 01월 24일 전남 곡성군 소재 골재공장	재해내용) · 재해자가 압력여과기 수리 작업을 위해 테스트 중 유압실린더가 폭발하여 커버에 얼굴을 맞아 사망
	예방대책) · 기계운전을 시작할 때 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업방법, 방호장치 등을 사전점검 하고, 위험방지조치를 수행
‘24년 01월 24일 전북 군산시 소재 교육시설 내진보강 공사	재해내용) · 쇠지렛대로 H-형강 위치를 조정하다 쇠지렛대가 튕겨나가며 그 충격으로 재해자가 9.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전난간을 설치한 후 작업 수행, 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비 설치 후 안전대 체결하여 작업 수행
‘24년 01월 26일 경북 영덕군 소재 리조트 신축공사 현장	재해내용) · 말비계 위에서 조적 작업을 하던 재해자가 바닥에 쓰러진 상태(추락 추정)로 발견되어 치료중 사망
	예방대책) · 고소작업시 반드시 안전모를 착용하고, 2인1조 준수하여 작업 수행
‘24년 01월 26일 충북 진천군 소재 마트	재해내용) · 설 명절 상품진열대 설치 작업 중 플라스틱 박스 위에서 나사못을 조립하던 재해자가 30cm 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 떨어짐 위험이 있는 작업에는 반드시 안전인증마크가 확인된 작업발판을 사용하여야 하며, 낮은 높이의 작업도 안전모 착용 후 수행