	02월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 02월 01일 경기도 안산시 소재 폐수처리 공장	재해내용) · 재해자가 산소절단기를 이용해서 배관 서포트 해체 작업 중 유증기 폭발(추정)로 화재가 발생하여 사망
	예방대책) · 인화성 유류 또는 인화성 고체가 있을 우려가 있는 배관, 호스, 용기 및 인근에서 작업 시 미리 위험물을 제거하는 등 화재예방조치 철저
‘24년 02월 03일 전북 전주시 소재 종교시설 증축공사 현장	재해내용) · 재해자가 지붕 판넬 고정 작업 중 10.2m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대를 활용하여 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고 떨어질 위험이 있는 경사지붕 단부에서 작업시 안저난간대를 설치한 후 작업 수행
‘24년 02월 04일 전북 정읍시 소재 사료 공장	재해내용) · 재해자가 파쇄기 수리 작업을 하던 중 파쇄기가 갑자기 작동하여 사망
	예방대책) · 기계 청소·점검·수리 등을 실시하는 경우 반드시 전원을 차단하고 운전 정지 및 방호조치 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 02월 05일 충남 부여군 소재 골프장 클럽하우스	재해내용) · 천장 누수 점검을 위해 재해자가 천장 텍스 위에 올라가 작업하던 중 약 5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소 등에서 작업을 할 때, 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업 발판 설치 후 작업 개시
‘24년 02월 06일 인천시 동구 소재 제철회사	재해내용) · 준설차 방출 호스를 폐수처리장에 설치 한 후 작업하던 근로자 2명이 중독(추정), 이를 구조하던 근로자들이 호흡곤란을 호소한 근로자 포함 총 6명 부상, 1명 사망
	예방대책) · 작업 전 산소 및 유해가스 농도 측정 실시, 환기팬 작동 여부 확인 철저, 감시인 배치 등 안전 및 보건 조치 후 작업 개시
‘24년 02월 06일 경남 함안군 소재 육묘장	재해내용) · 재해자가 하우스 측면 천막비닐 제거 작업 중 비닐을 말아올리는 파이프에 작업용 앞치마가 말려 사망
	예방대책) · 기계 운전을 할 때에는 작업방법, 보호구, 복장 상태 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 작업 개시
‘24년 02월 07일 충남 아산시 소재 농업회사	재해내용) · 가설건추굴 지붕 채광창 해체 작업을 하던 재해자가 채광창이 파손되며 약 4.9m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 또는 이동식 비계를 활용하여 지붕 밑에서 작업이 가능한지 확인하고, 반드시 보호구를 착용한 후 작업 개시
‘24년 02월 07일 경기도 파주시 소재 아크릴 원판 공장	재해내용) · 아크릴 원판을 꺼내는 작업 중 아크릴 원판 여러장이 재해자 쪽으로 기울어지며 끼여 사망
	예방대책) · 무거운 자재 등 중량물을 취급하는 작업을 하는 경우 협착 위험에 대한 예방대책이 포함된 작업계획서 작성 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 02월 09일 경기도 화성시 소재 파이프 제조공장	재해내용) · 파이프 세척 작업 중 재해자가 파이프를 운반하는 대차와 세척기 도어 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 점검·정비·수리 등의 작업 시에는 반드시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고, 조작부에는 잠금장치 및 표지판을 설치
‘24년 02월 13일 충북 음성군 소재 아파트 신축공사 현장	재해내용) · 낙하물 방지망 철거 작업을 하던 재해자가 18m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험 작업 시 작업방법, 작업순서, 작업절차, 개인보호구 착용 등에 관한 사항을 포함하여 작업계획을 수립한 후 작업 수행
‘24년 02월 13일 충북 충주시 소재 농기계 제조공장	재해내용) · 지붕 위 배수정비를 위해 낙엽을 청소하던 재해자가 채광창이 깨지며 4.2m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대를 활용하여 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고, 작업 통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치 등 안전 조치 후 작업 수행
‘24년 02월 15일 경기도 포천시 소재 교육시설 화장실 환경개선 공사 현장	재해내용) · 재해자가 이동식 비계에 올라가 작업하던 중 1m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 개인보호구를 반드시 착용하고, 가능한 작업장소 가까이에 이동식 비계를 설치하며, 근로자 탑승 중에는 이동을 금지
‘24년 02월 15일 경기도 안산시 소재 교육시설	재해내용) · 스프링클러 배관설치 작업 중 배관 캡이 압력차이로 인해 튀어나와 1명 부상, 1명 사망
	예방대책) · 기밀시험을 하는 경우에는 압력계를 설치하고 내부 압력을 수시로 확인

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 02월 17일 강원도 영월군 소재 시멘트 공장	재해내용) · 재해자가 버킷 컨베이어를 수리하던 중 버킷 컨베이어가 작동하여 끼여 사망
	예방대책) · 기계 청소·점검·수리 등을 실시하는 경우 반드시 전원을 차단하고 운전 정지 및 방호조치 후 작업 개시
‘24년 02월 19일 경기도 안양시 이사 현장	재해내용) · 재해자가 사다리차를 이용해 이사박스를 운반하다 7.9m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업시 반드시 안전모를 착용하고, 2인1조 준수하여 작업 수행
‘24년 02월 24일 충남 서산시 소재 아파트 소방설비 공사 현장	재해내용) · 재해자가 기존 열교환기(150kg)를 해체하여 외부로 운반하던 중 넘어지는 열 교환기에 깔려 사망
	예방대책) · 중량물이 넘어지지 않도록 조치한 후 작업을 실시하고, 중량물 전도 위험 예방대책을 포함해 작업계획서를 작성하여 안전하게 작업이 이루어질 수 있도록 관리
‘24년 02월 24일 경북 문경시 소재 종교회관 신축공사 현장	재해내용) · 재해자가 외부비계 해체 작업 중 11.7m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 안전대 등 개인보호구 착용을 철저히 하고, 비계 해체 시 작업구간으로의 이동, 방법 및 순서 등 작업절차를 수립하여 근로자들에게 주지 시킨 후 작업
‘24년 02월 26일 충남 천안시 소재 아파트 신축공사 현장	재해내용) · 갱폼 인양 작업중이던 재해자들이 갱폼과 함께 약 40m 아래로 떨어져 1명 사망, 1명 부상
	예방대책) · 갱폼 조립·해체 및 인양작업 시 작업계획을 수립하여 철저히 준수하고, 반드시 인양장비에 연결한 상태에서 지지볼트를 해체