	03월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 01월 24일 부산시 수영구 소재 의료시설	재해내용) · 미화용품을 운반하던 재해자가 지하실로 내려가던 중 계단에서 넘어져 치료 중 사망
	예방대책) · 계단에서 넘어짐 사고를 예방하기 위해 미끄럼 방지조치를 철저히 하고, 이동 및 운반시 전방 시야가 확보 될 수 있도록 조명시설을 갖춘 후 작업 개시
‘24년 03월 02일 경기도 용인시 소재 전원설치 공사	재해내용) · 재해자가 전설 포설 작업 중 천장판넬이 붕괴되어 약 3.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 2m 이상의 추락위험이 있는 장소에서 작업시 추락방지용 개인보호구(안전대, 안전모 등)를 반드시 착용하고 작업 개시
‘24년 03월 04일 경기 연천군 소재 창고 지붕보수 공사	재해내용) · 재해자가 지붕재 교체 작업 중 채광창이 깨지며 약 6.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고 작업 통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치 등 안전조치 후 작업 수행

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 03월 04일 경기 용인시 소재 주택 신축공사 현장	재해내용) · 재해자가 개구부 거푸집 고장 작업 중 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 개구부처럼 추락위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하고 보호구(안전벨트 등)를 착용한 후 작업 개시
‘24년 03월 05일 경기 의왕시 소재 업무복합시설 신축공사 현장	재해내용) · 재해자가 거푸집 해체 후 자재 정리 작업 중 개구부에서 약 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하고 보호구(안전벨트 등)를 착용한 후 작업 개시
‘24년 03월 07일 경기 화성시 소재 조명장치 제조 공장	재해내용) · 재해자가 알루미늄 재료 절단기 점검 작업중 절단기에 끼여 사망
	예방대책) · 기계 청소·점검·수리 등을 실시하는 경우 반드시 전원차단 등 운전 정지 및 방호조치 후 안전하게 작업 개시
‘24년 03월 07일 경북 청도군 소재 태양광 발전설비 신축공사	재해내용) · 지붕에 올라가 배선 작업 중이던 재해자가 7m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업이 가능한지 확인하고 작업 통로용 발판 및 채광창 안전덮개 설치 등 안전조치 후 작업 개시
‘24년 03월 08일 경남 거창군 소재 상가	재해내용) · 상가 지붕에 올라가 코팅제 도장 작업 중이던 재해자가 6.4m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 등으로 지붕 밑에서 작업이 가능한지 확인하고, 작업 시 가장자리에는 안전난간을 설치하는 등 안전조치 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 03월 08일 경북 봉화군 비금속 제조공장	재해내용) · 냉각탑 석고 제거 작업 중이던 재해자가 벽체에 낙하한 석고에 맞아 사망
	예방대책) · 작업 전 위험성평가를 실시하여 유해·위험요인에 대한 필요한 조치(낙하물에 대한 안전조치)를 취한 후 작업 수행.
‘24년 03월 09일 전남 화순군 소재 육가공 공장	재해내용) · 재해자가 돈육 처리 이송 컨베이어 수리 작업 중 브라켓에 끼여 사망
	예방대책) · 설비 수리·정비 작업 시 전원을 차단하고 기동장치에 잠금 조치 등 안전조치를 실시하여 사고 위험을 철저하게 통제
‘24년 03월 10일 서울시 강남구 소재 기계식주차설비 리모델링 공사	재해내용) · 재해자가 주차설비 팔레트 해체 작업 중 개구부로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락위험구간에 안전난간 설치가 어려울 경우 반드시 안전대 부착설비를 설치하여 근로자가 안전대를 착용할 수 있도록 조치 후 작업 개시
‘24년 03월 12일 인천시 서구 소재 연구동 신축공사 현장	재해내용) · 재해자가 A형 사다리를 이용하여 오수배관 설치 작업 중 1.7m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서의 작업은 금지하고, 근로자는 반드시 개인보호구(안전모, 안전벨트 등)를 착용하도록 교육
‘24년 03월 13일 충남 금산군 소재 주물 공장	재해내용) · 천장크레인 점검 작업 중이던 재해자가 크레인 새들과 기둥 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 천장크레인 점검 보수용 통로 출입구에 잠금장치를 설치, 작업 전 근로자 이동통로 확보 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 03월 14일 경기도 광주시 소재 묘지 석축공사 현장	재해내용) · 재해자가 석물을 운반하던 중 운반장비가 갑자기 뒤로 밀리면서 장비에 깔려 사망
	예방대책) · 운반기계를 사용하여 작업을 하는 경우 유도자를 배치하고, 근로자가 위험해 질 우려가 있는 장소에는 출입통제 실시
‘24년 03월 14일 충북 천안시 소재 식당 리모델링 공사현장	재해내용) · A형사다리 상부에 올라 전기 배전 작업을 하던 재해자가 뒤로 넘어지며 1.2m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서의 작업은 금지하고, 근로자는 반드시 개인보호구(안전모, 안전벨트 등)를 착용하도록 교육
‘24년 03월 14일 서울시 강서구 소재 R&D센터 신축공사 현장	재해내용) · 소방배관 용접중이던 재해자가 드라이에어리어로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치하고, 근로자가 안전대를 착용할 수 있도록 조치 후 작업 개시
‘24년 03월 15일 충북 단양군 소재 소수력 발전소	재해내용) · 지하에 설치되어 있던 발전기를 지상으로 인양하기 위해 개구부를 열고 작업 준비를 하던 재해자가 개구부 아래로 떨어져 사망
	예방대책) · 개구부 덮개를 열고 작업하는 경우 추락사고 예방을 위해 안전난간을 설치하고, 근로자는 반드시 개인보호구(안전모, 안전벨트 등)를 착용하도록 교육
‘24년 03월 15일 충남 천안시 소재 공장	재해내용) · 천막 천갈이 작업 중이던 재해자가 약 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 작업발판 폭 30cm이상 준수하고, 근로자는 반드시 개인보호구(안전모, 안전벨트 등)를 착용하도록 교육

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 03월 16일 경기도 안성시 소재 플라스틱 공장	재해내용) · 화물용 엘리베이터 출입문 점검 작업을 하던 재해자가 약 13m 아래 엘리베이터 피트 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 승강기는 법률에서 정하는 자격이 있는 자에 점검 및 수리를 위탁하고, 근로자는 반드시 개인보호구(안전모, 안전벨트 등)를 착용하도록 교육
‘24년 03월 18일 전북 익산시 소재 콘크리트 수로관 제조 공장	재해내용) · 이동대차 수리 작업 중이던 재해자가 갑자기 작동된 이동대차와 기둥 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 점검·정비·수리 등의 작업 시에는 반드시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고, 조작부에는 LOTO 설치 등 작업절차 준수
‘24년 03월 21일 강원도 동해시 소재 호텔 유지보수 공사 현장	재해내용) · 외부비계에 올라가 외벽 페인트 얼룩 제거 작업 중이던 재해자가 4m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 외부비계 안전난간 설치를 철저히 하고, 근로자는 반드시 개인보호구(안전모, 안전벨트 등)를 착용하도록 교육
‘24년 03월 25일 대구시 달서구 소재 주상복합 신축공사 현장	재해내용) · 외벽 마감용 석재가 5층에서 하부로 낙하하여 아래에서 작업 중이던 재해자가 맞아 사망
	예방대책) · 중량물 취급을 하는 경우 낙하물에 대한 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고, 낙하물 위험이 있는 구역은 출입금지 조치 등 위험방지 조치 필수
‘24년 03월 26일 경기 평택시 소재 의자 공장	재해내용) · 재해자가 박스 포장설비 점검 작업 중 갑자기 작동된 설비에 끼여 사망
	예방대책) · 점검·정비·수리 등의 작업 시에는 반드시 기계를 정지한 후 작업을 실시하고, 조작부에는 LOTO 설치 등 작업절차 준수