	04월 중대재해 발생 사례공유 『산업안전보건법 및 중대재해 처벌 등에 관한 법률』

(안전시설운영팀 안전관리자 02-3442-5685)

□ 목적

○ 재해 혹은 사고에 대한 경각심을 제고하기 위함

○ 사례를 통해 발생할 수 있는 유해·위험요인을 파악하고 예방하기 위함

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 03월 29일 경기 평택시 소재 공장	재해내용) · 천장 위 덕트 철거 작업 중 천장 판넬이 무너지며 재해자가 3.5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 작업구간 하부에 추락방호망을 설치하거나 부득이한 경우 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험방지 조치 실시
‘24년 03월 29일 경기 화성시 소재 제약공장 보관소 증축공사 현장	재해내용) · 변전실 전기선 교체 작업 중 재해자가 22.9Kv에 감전되어 사망
	예방대책) · 전기기계·기구 및 전로의 정비, 점검 시에는 반드시 해당 전로를 차단 하고 다른 작업자가 전원 작동을 하지 못하도록 LOTO 설치 등 작업절차 준수
‘24년 04월 03일 경기 남양주시 가구 창고	재해내용) · 의자 출고작업을 하던 중 재해자가 지게차 백레스트와 마스트 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 지게차는 용도에 맞게 사용해야 하며, 운적석 이외 탑승을 금지.

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 04월 04일 경기 파주시 소재 아파트 신축공사 현장	재해내용) · 스프링클러 배관 설치 작업 중 재해자가 2m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 사다리 작업은 평탄, 견고하고 미끄럼 없는 바닥에 설치하며 반드시 보호구를 착용하고 작업 개시
‘24년 04월 07일 전북 정읍시 소재 유리 공장 폐수처리 시설	재해내용) · 청소 작업을 하던 재해자가 전기선 접지 불량으로 인해 누설된 전류에 감전되어 사망
	예방대책) · 전기기계·기구 및 전로의 정비, 점검 시에는 반드시 해당 전로를 차단 하고 다른 작업자가 전원 작동을 하지 못하도록 LOTO 설치 등 작업절차 준수
‘24년 04월 08일 인천 계양구 소재 상가	재해내용) · 간판 철거를 위해 차량탑재형 고소작업대에 탑승해 해체 작업을 하던 중, 작업대 고정핀이 파손되며 재해자가 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 고소작업대 사용 시 반드시 작업지휘자를 배치하고, 작업 전 장비의 안전점검을 실시. 근로자는 반드시 보호구(안전모, 안전벨트 등) 착용 철저
‘24년 04월 09일 경기도 안성시 소재 전원주택 신축공사 현장	재해내용) · 지하 기계실 바닥 방수제 도포 작업 중, 작업자 3명이 쓰러짐
	예방대책) · 환기가 불충분한 장소에서 중독 또는 질식 위험 물질 사용 시, 1) 중독 위험성 교육, 2) 환기팬 등을 이용한 전체환기, 3) 송기마스크 착용 준수 철저
‘24년 04월 10일 전남 광양시 소재 아스콘 원료 제조공장	재해내용) · 재해자가 분쇄기 상부에 올라 해체 작업을 하던 중 약 5m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 추락 위험이 있는 장소에서는 작업 전 안전난간을 설치하고, 근로자에게 안전대를 지급하는 등 적절한 보호조치 후 작업 개시

재해 날짜 및 장소	재해내용 및 예방대책	참고 사진
‘24년 04월 10일 충북 청주시 소재 공장설비 이설공사 현장	재해내용) · 대형 코팅기를 대차에 실어 운반하던 중 코팅기가 넘어지며 재해자가 깔려 사망
	예방대책) · 중량물 운반작업 시 작업계획서를 작성하여 내용을 작업자에게 알리고, 중량물의 무게에 적합한 운반장비를 사용
‘24년 04월 17일 서울 강남구 소재 주택 신축공사 현장	재해내용) · 이동식비계 위에 올라가 방수작업을 하던 중 재해자가 약 3.6m 아래 바닥으로 떨어져 사망
	예방대책) · 안전모, 안전대 등 개인보호구를 착용하고 이동식 비계 설치시 안전난간의 구조 및 설치 요건을 반드시 준수
‘24년 04월 18일 경기 수원시 소재 플라스틱 필름 제조공장	재해내용) · 필름 생산 롤러기를 정지시키지 않고 청소 작얼을 하던 중, 재해자가 롤러기와 필름 사이에 끼여 사망
	예방대책) · 수리·점검·청소 등 작업 전 주전원을 차단하고 스위치에 시건장치 또는 LOTO 설치 후 작업 개시
‘24년 04월 20일 경기 안성시 소재 폐기물 재처리 공장	재해내용) · 파쇄기 내부 이물질을 청소하던 중, 갑자기 작동한 파쇄기로 인해 끼여 사망
	예방대책) · 수리·점검·청소 등 작업 전 주전원을 차단하고 스위치에 시건장치 또는 LOTO 설치 후 작업 개시
‘24년 04월 24일 충남 충주시 소재 고속도로 터널 세척작업 현장	재해내용) · 노면 청소차량 후면에서 감독 업무를 하던 중, 재해자가 후진하는 차량에 부딪혀 사망
	예방대책) · 차량계 하역운반기계 사용 시, 협착 위험에 대한 예방대책이 포함된 작업계획서 작성 후 근로자 교육 실시